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Uživatelský popis: 

1. Přístup do budovy:
a) Vyhrazené parkovací stání (VPS)
Vyhrazené stání pro Okresní soud Praha-západ - ve dvoře budovy Okresního soudu Praha-západ, parkovací místa pro invalidy nejsou specifikována a nejsou označena symbolem. Vjezd je přímo z ulice Karmelitská. Vjezd do areálu povoluje bezpečnostní ředitel soudu, tel. 257 199 244. Nejbližší zastávky MHD jsou ve vzdálenosti 200 m od budovy soudu, a to buď „Pražské Jezulátko/Tyršův dům“, kde jezdí linky tramvají č. 12, 15, 20, 22, 23 nebo „Malostranské náměstí“, kde jezdí linky tramvají č. 12, 15, 20, 22, 23 a autobusová linka č. 194.
b) Přístup ke vstupu do budovy
Ke vchodu do budovy je přístup přímo z navazujícího veřejného chodníku a tento přístup je bezbariérový v úrovni chodníku. Jedná se o chodník s povrchem žulové dlažby (mozaiky), bez vodících linií, s minimálním příčným i směrovým sklonem a bez schodů.  Přístup od nejbližších zastávek MHD „Pražské Jezulátko/Tyršův dům“ nebo „Malostranské náměstí“ je taktéž po chodníku a je taktéž bezbariérový.
c) Vstup do budovy
Vstup pro veřejnost do budovy je bezbariérový, kamenný práh má výšku 2 cm až 3 cm. Vstup je nejprve dvoukřídlými dveřmi, šířka průchodu otvíraným křídlem je 74 cm, šířka zajištěného křídla je 84 cm. Šířka průchodu při otevření obou křídel je 158 cm. Není zde samozavírač. Vstupní dveře se neotevírají automaticky. Za vstupními dveřmi je mírné zešikmení podlahy směrem nahoru v délce 30 cm, k překonání drobného výškového rozdílu podlah 6 cm mezi prostorem hned za dveřmi a prostorem dále v budově. Spodní a horní okraj zešikmení podlahy je označený. Za vstupními dveřmi je služebna justiční stráže určená ke kontrole osob, dveře skleněné posuvné, šířka průchodu je 84 cm.
Bezbariérový vstup do budovy je možný po použití zvonku pro přivolání justiční stráže. Zvonek se nachází u vchodu určeného pro veřejnost na levé straně ve výšce 120 cm. Justiční stráž následně otevře vrata soudu. Šířka průchodu je 233 cm a následně je možný bezbariérový přístup na dvůr soudu a následně do jednacích síní č. 1 a 2 nebo do hlavní budovy soudu pomocí výtahu.
Akustický orientační majáček – NE, zvonek pro přivolání obsluhy – ANO, zvonek pro přivolání obsluhy se světelnou signalizací – NE, interkom – NE.


2. Pohyb po budově – vertikální
Objekt má tři nadzemní podlaží (1. NP, 2. NP, 3. NP), jednotlivá podlaží jsou přístupná centrálním schodištěm. K centrálnímu schodišti je přístup po celkem šesti schodech (3 schody, podesta, 3 schody). Do podatelny, která je umístěna v 1. NP, vpravo za vstupem do budovy, je přístup po 2 schodech. Pro pomoc se vstupem na podatelnu se prosím obraťte na justiční stráž, která přivolá pracovnice podatelny nebo infocentra soudu. 
a) Schody
Žulové schody o šíři 205 cm s nášlapem 33 cm a výškou 16 cm, s kontrastním značením prvního a posledních schodu každého schodiště. 
b) Schodiště
Centrální schodiště o šíři 205 cm (1. –2. NP: 11 schodů, podesta, 7 schodů, podesta, 11 schodů; 2.–3. NP: 12 schodů, podesta, 7 schodů, podesta, 11 schodů). Zábradlí je dřevěné, výška 75 cm, zavěšené na přilehlých zdech. Kontrastní značení prvního a posledního schodu každého schodiště. Schodiště lze překonat mobilní schodišťovou plošinou, viz bod 2c).

c) Plošina
NE soud nedisponuje plošinou.

d) Výtah
Pro zlepšení přístupnosti do I., II. a III. NP pro lidi osoby s omezenou schopností pohybu je k dispozici výtah, který je přístupný ze dvora. Evidenční číslo výtahu: OS 5820 typ: TOVI-BS-P-630 rok výroby: 2025 nosnost: 630 kg, počet stanic: 4. Podstatné a důležité je rozmístění ovladačů po obou stranách, umístění sedátka v dosahu ovládacích prvků. Výtah je opatřen nouzovou signalizací tj: zvonkový signál, spojením na vyprošťovací službu, telefonním spojením a zařízením proti přetížení.

3. Pohyb po budově – horizontální
a) Dveře
Vstup do veřejných zón je osazen obvykle dvoukřídlími plnými dřevěnými dveřmi o rozměrech otevíraného křídla obvykle 60 cm, rozměr zajištěného křídla je obvykle 64 cm. Šířka průchodu po otevření obou křídel je obvykle 124 cm Vstupy do některých jednacích síní jsou jednokřídlými plnými dveřmi o šířce 100 cm, do některých jednacích síní dvoukřídlými plnými dřevěnými dveřmi o rozměrech otvíraného křídla obvykle 60 cm a zajištěného křídla obvykle 62 cm, v plném otevření vznikne vstupní otvor o šíři obvykle 122 cm. Rám dveří je dřevěný s prahem. Typ otvírání – křídlové dveře s klikou, prahy výšky do 2 cm.
b) Zúžený průchod
Není
c) Kontrastní značení ploch
Kontrastní značení ploch je provedeno v souladu s požadavky norem upravujících PO a BOZP.
d) Navigační a orientační systém
Navigační a orientační systém splňuje podmínky platných předpisů (únikový plán, nouzové východy s vyznačením trasy atd.). Akustický signál – NE, kanceláře jsou značeny jednotným orientačním systémem – umístění vždy vedle vstupních dveří do kanceláře, orientační systém umístěn u centrálního schodiště v každém patře na hlavní chodbě, Braillovo písmo – NE.
e) Turnikety
Turniket je umístěn u východu z budovy, průchod je volný, tříramenná bariéra. Tento turniket zároveň slouží v opačném směru jako řízený vstup pro zaměstnance soudu.
f) Klientská zóna
Klientskou zónu tvoří chodby ve všech patrech s lavicemi pro odpočinek. Klientská zóna je podatelna a infocentrum, kde se nachází klientská přepážka. Jednání probíhají v jednacích síních.

4. Bezbariérové WC
a) Popis umístění bezbariérového WC v budově
Bezbariérové WC je umístěno v 1. NP v chodbě před jednací síni č.3.
Dále v 2.N.P. nalevo od schodiště, naproti výtahu.
Braillovo písmo - NE. 
Další WC pro veřejnost se nachází v 1. NP a ve 2. NP u schodiště a v 1. NP u jednacích síní č. 1 a 2.
b) Předsíň (pokud je kabina WC přístupná z předsíně)
WC v 1.N.P. je přístupné z předsíně která je přístupná z hlavní chodby, bez jiných překážek, rozměr 120 cm x 319 cm.
WC v 2.N.P. je přístupné z předsíně která je přístupná z hlavní chodby, bez jiných překážek rozměr 137 cm x 207 cm 
c) Dveře kabiny
Dveře jsou dřevěné jednokřídlé o šířce 80 cm, dveře se otevírají ven, otvírání klikou, madlo – NE, zámek – WC klička.
d) Kabina 
Běžně vybavená kabina o rozměrech 178 cm x 75 cm u dveří až 108 cm u WC mísy, ovladač osvětlení – standart, výška 130 cm.
e) Vybavení kabiny
V kabině je umístěna nádoba s WC štětkou a zásobník toaletního papíru, zrcadlo - ANO, ovladač signalizačního systému nouzového volání – NE, telefon – NE, výška WC - 40 cm, vzdálenost WC od zdí je 25 cm a 35 cm, WC typ splachovací – ANO, madla – ANO, umyvadlo – ANO, podjezd – NE, baterie – ANO.
f) Další vybavení
Umyvadlo s pákovou baterií na teplou a studenou vodu, koš, toaletní potřeby, zrcadlo. Přebalovací pult - NE.

5. Ostatní důležitá upozornění pro OZP
V budově se nenachází vana ani sprcha. Přebalovací pult je k dispozici na vyžádání v oddělení správy majetku.


Vybavení vnitřních prostor:
· V objektu se nachází informační přepážka (prostor pro poskytnutí informací, recepce, vrátnice): /NE
· umístění informační přepážky/recepce informuje fráze majáčku: NE
· Od vchodu vede směrem k recepci / informační přepážce vodicí linie: NE
· Je možné požádat o zajištění doprovodu po budově: ANO – Justiční stráž zavolá odpovědného zaměstnance
· Objekt je vybaven informačním a navigačním systémem (orientační plánek apod.): ANO
· V objektu se nachází přístupná (bezbariérová) šatna: NE

Klientská zóna:
· V objektu se nachází klientské přepážky: ANO
· V objektu je klientská přepážka využitelná i osobami na vozíku: NE
· Od vstupu, příp. od recepce vede k přepážkám vodicí linie: NE
· V objektu se nachází přepážka vybavena indukční smyčkou: NE 
· Ke komunikaci je možné použít interní tablet napojený na tlumočení do českého znakového jazyka či přepis mluveného slova: NE
Vyvolávací systém:
· V objektu se nachází vyvolávací systém / pořadník: NE
· Zařízení pro vyvolávací systém je dostupné i pro osobu na vozíku: NE
· Vyvolávací systém je vybaven hlasovým výstupem: NE
· K vyvolávacímu systému / pořadníku je možné se připojit přes vzdálený přístup: NE
Hygienické zázemí
· V objektu se nachází přístupná (bezbariérová) toaleta: ANO
· volně přístupná: ANO
· odemykatelná prostřednictvím Euroklíče: NE
· viditelně označena nápisem, příp. symbolem: ANO
· označena reliéfním popisem / v Braillově písmu: NE
· přístupná: přímo z chodby / z předsíně: ANO
· Kabina přístupné toalety má rozměry alespoň 160x160cm: ANO 
· Šířka dveří přístupné toalety je alespoň 80 cm: ANO
· Dveře se otevírají ven: ANO
· Uvnitř kabiny přístupné toalety se nachází:
· mísa se sedátkem ANO
· pevné madlo: ANO
· sklopné madlo: ANO
· velké umyvadlo: ANO
· malé umývátko: NE
· zrcadlo: ANO
· ovladač nouzové signalizace: NE
· přebalovací pult: NE
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