**Název organizace:** Městský soud v Praze

**Adresa budovy:** Spálená 6/2, 116 12, Praha 2

**tel:** +420 221 931 111 **www:** https://www.justice.cz/web/mestsky-soud-v-praze

**mail:** podatelna@msoud.pha.justice.cz

**Uživatelský popis**

1. **Přístup do budovy:**
2. **Vyhrazené parkovací stání (VPS)**

Nejsou k dispozici VPS

1. **Přístup ke vstupu do budovy**

Budova je přístupná dvěma vstupy. Hlavní vstup je z ulice Spálená, kde je možný bezbariérový vstup přes vjezd a vstup z dvora přes plošinu k výtahu. Druhý vstup je z ulice Karlovo náměstí, kde jsou dostatečně široké vstupní dveře.

1. **Vstup do budovy**

Do hlavní budovy ve Spálené ulici je možný bezbariérový vstup přes vjezd a vstup z dvora přes plošinu k výtahu, který propojuje všechny patra budovy. Druhý vstup je z ulice Karlovo náměstí, kde je instalována schodišťová plošina pro vozíčkáře. Při vstupu do budovy je nutná asistence justiční stráže.

1. **Pohyb po budově – vertikální**
2. **Schody**

Ano v obou budovách.

1. **Schodiště**

Ano v hlavní budově ve Spálené.

1. **Plošina**

Ano v budově na Karlově náměstí.

1. **Výtah**

Všechny patra hlavní budovy propojují dva výtahy. Manipulační prostor před výtahy je dostatečný. Výtahy jsou vybaveny madlem a zrcadlem. Sklopné sedátka jsou k dispozici. Ovladač na nástupních místech je ve výšce max. 110 cm, maximální výška ovladačů uvnitř výtahu je 117 cm.

1. **Pohyb po budově – horizontální**
2. **Dveře**

Ano dvoukřídlé

1. **Zúžený průchod**

Ne

1. **Kontrastní značení ploch**

Ano, na okraji schodišť a vyvýšených podlahových plochách v budovách

1. **Navigační a orientační systém**

Nástěnný informační systém

1. **Turnikety**

Ano při východu z hlavní budovy

1. **Klientská zóna**

Pro veřejnost jsou k dispozici dostatečně široké chodby a čekárna

1. **Bezbariérové WC**
2. **Popis umístění bezbariérového WC v budově**

Samostatná uzamčená toaleta se nachází v přízemí budovy – klíče v informačním centru.

1. **Předsíň (pokud je kabina WC přístupná z předsíně)**

Kabina bez předsíně přístupná s chodby.

1. **Dveře kabiny**

Jednokřídlé dveře o šířce 80 cm do WC jsou označené a otevírají se mechanicky směrem ven.

1. **Kabina**

Kabina je široká 173 cm, hluboká 150 cm. Prostor pro vozík vedle WC je 130 cm.

1. **Vybavení kabiny**

Toaletní mísa přístupná z pohledu od vstupu po pravé straně ve výšce 51 cm je vybavena dvěma sklopnými madly, držák na toaletní papír je ve výšce 117 cm. V kabině je umístěno umyvadlo ve výšce 80 cm (hloubka 50 cm) a držák na utěrky ve výšce 105 cm na levé straně od umyvadlové baterie.

1. **Další vybavení**

Odpadkový koš po pravé straně při pohledu s kabiny.

1. **Ostatní důležitá upozornění pro OZP**