**Název organizace:** Krajský soud v Plzni

**Adresa budovy:** Veleslavínova 40, 306 17 Plzeň

**tel:** +420 868 888, **www** https://www.justice.cz/web/krajsky-soud-v-plzni/

**mail:** podatelna@ksoud.plz.justice.cz

**Uživatelský popis**

1. **Přístup do budovy:**
2. **Vyhrazené parkovací stání (VPS)**

2 VPS jsou k dispozici na levé straně vozovky naproti budově v Sedláčkově ul. V případě nutnosti je možno parkovat ve dvoře budovy po předchozí informaci justiční stráži pomocí interkomu nebo tf. 377868103 nebo 104 a to bočním vjezdem do budovy. Parkování ve dvoře může dále povolit vedoucí vnitřní správy (č. tf. 377868252), její zástupce (č. tf. 377868235) nebo bezpečnostní ředitelka (č. tf. 377868228). Jinak lze parkovat na placených stáních v okolí budovy ve Veleslavínově ul., Dominikánské a Sedláčkově ul. Nejbližší zastávka MHD (tramvaj č. 1, 2, 4) je v Solní ul. cca 100 m od budovy soudu, další zastávky MHD (tramvaje č. 1, 2, 4 a autobusů č. 30, 27, 20, 34, 41, 56) jsou v Sadech Pětařicátníků, cca 150 m od budovy soudu.

1. **Přístup ke vstupu do budovy**

Je přímo z chodníku jak k hlavnímu vchodu ve Veleslavínově ul., tak i k bočnímu vjezdu do budovy v Sedláčkově ul. Chodník je zhotoven z masivní žulové dlažby.

1. **Vstup do budovy**

Hlavní vchod do budovy je z  ul. Veleslavínova do vestibulu budovy – vchod je vybaven interkomem pro spojení s justiční stráží (zejm. v mimopracovní době), pak následuje sedm žulových schodišťových stupňů do I. NP. Vchodové dveře jsou masivní, dřevěné, dvoukřídlé, otevírá se pouze jedno křídlo. Akustický majáček není umístěn. Šířka průchodu (průjezdu) je dostatečná. U hlavního vchodu je umístěn schodišťový stupeň o výšce cca 2 cm. Šířka dvoukřídlých vchodových dveří je 220 cm, výška je 500 cm, možnost otevření obou křídel.

Bezbariérový vstup je umožněn z ul. Sedláčkovy – boční vjezd do budovy s dostatečným prostorem pro průjezd osobního i malého nákladního automobilu (šířka vjezdových vrat je 225 cm, výška 5740 cm, světlá výška pro vjezd je 4 530 cm). Vjezdová vrata jsou masivní, dřevěná, dvoukřídlá, elektricky ovládaná justiční stráží – nejsou vybavena akustickým majáčkem. Pro otevření vrat do dvora je nutné ohlášení justiční stráži prostřednictvím interkomu se zvonkem na fasádě vpravo popř. prostřednictvím telefonních kontaktů v bodu 1 písm. a). Ze dvora je pak zajištěn bezbariérový vstup do výtahu budovy, který je označen piktogramem.

1. **Pohyb po budově – vertikální**
2. **Schody**

Všechny schody v budově jsou z masivního žulového provedení Schody z vestibulu do I.NP jsou masivního žulového provedení v počtu 7 schodišťových stupňů, šířka 258 cm, výška schodišťových stupňů 15 cm.

1. **Schodiště**

V budově jsou tři žulová schodiště (jedno hlavní s masivním kamenným zábradlím a dvě boční s dřevěným madlem a ocelovým zábradlím). Hlavní schodiště má 78 ks schodišťových stupňů o rozměrech šířka 24 7 cm a 349 cm, boční schodiště má 87 schodů o rozměru šířka 120 cm. Jsou označena (tam, kde je to nutné – nástupní schodišťové stupně) kontrastními prvky – žluté piktogramy ve tvaru kolečka.

1. **Plošina**

Plošina pro imobilní osoby není nainstalována.

1. **Výtah**

Pohyb po budově je možný dvěma výtahy – jeden výtah z I.PP do III.NP a druhý výtah ze dvora až do III.NP, kdy do I.NP se lze dostat přesunem do prvního výtahu). Tento výtah má vstup i výstup z druhé strany na dvoře, je určen zejména pro osoby se zdravotním postižením (OZP), je vybaven akustickým signálem při otevření dveří kabiny, opatřen sedátkem o rozměrech šířka 33 cm, délka 37 cm v kabině ve výšce 50 cm, zrcadlem o rozměrech 100 x 110 cm a označen piktogramem. Ovládání výtahů je ve výšce 100 cm, není opatřeno tzv. Braillovým písmem. Nosnost výtahů je 630 kg, 8 osob, šířka automaticky otevíraných dveří je 80 cm, výška 200 cm, šířka kabiny je 110 cm, výška 210 cm a hloubka 145 cm. Oba výtahy jsou vybaveny nouzovým tlačítkem pro spojení s justiční stráží v příp. poruchy. Je možno ještě případné volat na služebnu justiční stráže tf. č. 377868103 nebo 104. Před výtahy je dostatečný prostor pro nástup a výstup. Výtahy nejsou určeny jako evakuační.

1. **Pohyb po budově – horizontální**
2. **Dveře**

Dveře do kanceláří jsou dřevěné, dvoukřídlé, šířka 135 cm, výška 250 cm, nebo jednokřídlé, šířka 95, výška 210 cm. Dveře do jednacích síní jsou dřevěné, jednokřídlé, šířka 100 cm, výška 210 cm – práhy výška 3 cm, jsou opatřeny kováním s klikou a otevírají se směren dovnitř. Dveře na všech WC jsou dřevěné, jednokřídlé šířka 80 cm, výška 200 cm bez prahů, opatřeny rovněž kováním s klikou a otevírají se směrem ven.

1. **Zúžený průchod**

V budově není žádný zúžený průchod, který ztěžuje průchod nebo průjezd.

1. **Kontrastní značení ploch**

První a poslední schodišťový stupeň (tam, kde je to nutné) jsou označeny žlutými kontrastními piktogramy ve tvaru kolečka na každé straně stupně.

1. **Navigační a orientační systém**

Ve vestibulu budovy je umístěn LCD monitor s elektronickými informacemi o aktuálních soudních řízeních (tzv. úřední deska), je zde nástěnný orientační systém pro návštěvníky budovy. Další orientační textové cedule jsou umístěny na chodbách budovy. Budova je vybavena nouzovým osvětlením, bezpečnostním značením vč. piktogramů dle platné legislativy, zejm. značení únikových cest a východů, značky zákazů, upozornění apod. Akustický signál, který ohlašuje otevření dveří kabiny, je zabudován pouze ve výtahu pro OZP, který má nástupní místo ve dvoře budovy. Akustický signál pro osoby se zrakovým postižením není v budově nainstalován.

1. **Turnikety**

V budově nejsou nainstalovány žádné turnikety. Vstup návštěv do budovy je možný pouze hlavním vchodem ve Veleslavínově ul., kde příslušníci justiční stráže provádí bezpečnostní kontrolu a prohlídku všech vstupujících osob (účel návštěvy, průchod bezpečnostním rámem atd.). OZP může být po dohodě s justiční stráží umožněn vchod nebo vjezd do dvora budovy.

1. **Klientská zóna**

Podatelna je umístěna v přízemí budovy ve vestibulu vpravo v označené místnosti č. 67, vstup dveřmi šířka 135 cm, výška 250 cm, zaoblený práh, prosklená přepážka výška 115 cm, prostor od zdi k přepážce je 170 cm, který je dostatečným prostorem pro osoby se zdravotním postižením postižením. Infocentrum je umístěno v přízemí budovy v místnosti č. 56, vstup dveřmi šířka 135 cm, výška 250 cm, zaoblený práh, pro osoby s postižením je k dispozici stolek ve výšce 75 cm pro nahlížení do spisů. Pokladna je umístěna v II.NP budovy v místnosti č. 113, vstup dveřmi šířka 95 cm, výška 210 cm, práh výška 2 cm, prosklená přepážka výška 110 cm, prostor od zdi k přepážce 90 cm, který je dostačný pro OZP. Bezbariérový přístup do těchto místností je možný výtahem ze dvora budovy. V podatelně ani pokladně nejsou snížené přepážky pro OZP (osoby na vozíku).

1. **Bezbariérové WC**
2. **Popis umístění bezbariérového WC v budově**

Je umístěno v  I. NP vpravo na uzamčeném dámském WC, označeno č. 51 a

piktogramem pro OZP. K použití je potřeba klíče, který vydá na požádání justiční stráž

- č. tf. 377868103 nebo 104, popřípadě příslušný zaměstnanec soudu po dohodě

s postiženým nebo jeho doprovodem.

1. **Předsíň (pokud je kabina WC přístupná z předsíně)**

Šířka předsíně je 176 cm, hloubka je 340 cm, umyvadlo je umístěno vpravo na zdi před záchodovou mísou ve výšce 85 cm, vedle je zrcadlo o rozměrech šířka 64 cm, výška 36 cm, zásobník na papírové ručníky, tekuté mýdlo a odpadkový koš.

1. **Dveře kabiny**

Dveře jsou dřevěné, šířka 85 cm, výška 196 cm, otevírání klikou ven, zámek FAB.

1. **Kabina**

Šířka kabiny je 135 cm, hloubka 195 cm, ovladač osvětlení ve výšce 153 cm, označena piktogramem - dostatečný prostor pro invalidní vozík.

1. **Vybavení kabiny**

Záchodová mísa – způsob nástupu normální, výška horní hrany sedátka je 48 cm, vzdálenost ke stěně boční je 30 cm, ke stěně přední 60 cm, WC COMBI, splachování táhlem z boku. Jedno madlo pevné na stěně a druhé madlo sklápěcí z boku ve výšce 80 cm. Zásobník na toaletní papír ve výšce 100 cm. Umyvadlo ve výšce 84 cm, velikost 45 cm, páková baterie. Háček na pověšení oděvu ve výšce 150 cm, odkládací skříňka výška 55 cm. Není vybavena nouzovou signalizací, v příp. potřeby je možno volat justiční stráž č.tf. 377868103 nebo 104.

 **5. Další vybavení**

Přebalovací pult, sprcha ani vana nejsou k dispozici.

**6. Ostatní důležitá upozornění pro OZP**

Justiční stráž ……………………. č.tf.: 377868103 nebo104, (mob. 602786177)

 Bezpečnostní ředitelka ………….. č.tf.: 377868228, (mob. 602326411)

 Vedoucí vnitřní správy ………….. č.tf.: 377868252, (mob. 737244455)

 Zástupce vedoucí vnitřní správy ... č.tf.: 377868235, (mob. 702244448)